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Додаток 1

ПЕРЕЛІК
основних тактико-технічних характеристик бойового 
безпілотного наземного комплексу

	Найменування характеристик БпНК
	Заявлені розробником характеристики
	Наявність матеріалів, що підтверджують заявлені характеристики
	Оцінка
достовірності та достатності проведених випробувань 

	Бойові характеристики:

	Максимальна дальність ураження цілей, км
	
	
	

	Дальність зв’язку по радіоканалу:
на відкритій місцевості (в зоні прямої видимості), км
на пересіченій місцевості (пагорби, ліс) або в умовах промислової забудови, км
	


	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Запас ходу (на одній зарядці АКБ або запасу палива):
по дорогах з твердим покриттям, км
по бездоріжжю, км
	
	
	

	
	
	
	

	Тривалість руху (переміщення) без перерви, год
	
	
	

	Тривалість автономної роботи (чергування) без переміщення на місцевості, год
	
	
	

	Максимальна швидкість руху БпНК:
по дорогах з твердим покриттям, км/год
по бездоріжжю, км/год
	
	
	

	
	
	
	

	Наявні оптико-електронні засоби розвідки:
денна відеокамера
нічна відеокамера
інфрачервона камера
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Дальність виявлення та розпізнавання типових цілей (типу танк, автомобіль, ростова фігура):
інфрачервоною камерою, м
відеокамерою, м
іншими засобами, м
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Час розгортання та підготовки до застосування, хв
	
	
	

	Час згортання, хв
	
	
	

	Можливість функціонування в умовах РЕБ
стійкість каналів управління (телеметрії)
стійкість каналів відео
стійкість супутникової навігаційної системи
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Наявність програмного забезпечення для:
виявлення та розпізнавання цілі 
супроводження цілі
наведення та ураження цілі
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	Технічні характеристики:

	Тип базової платформи (модульна, легкоброньована, рамна)
	
	
	

	Тип шасі (ходової частини) БпНК (колісний, гусенічний, комбінований)
	
	
	

	Тип силової установки (електричний, ДВЗ, інший)
	
	
	

	Маса БпНК:
споряджена, кг 
повна, кг
	

	
	

	
	
	
	

	Вантажопідйомність, кг
	
	
	

	Роздільна здатність спорядження:
інфрачервона камера, м
денна відеокамера, м
	
	
	

	
	
	
	

	Спосіб транспортування БпНК (автопричеп, контейнер)
	
	
	

	Тип навігаційної супутникової системи:
GPS
ГЛОНАСС 
GALILEO
BEIDOU
та інші
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Характеристики каналів (частота, захист або шифрування):
управління та телеметрії
відео
	
	
	

	
	
	
	

	Наявність дублювання (резервування) основних систем БпНК та наземного пункту управління
	
	
	

	Реалізовані режими руху на місцевості:
ручний (дистанційне керування)
автоматичний (програмний)
напівавтоматичний
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Габаритні характеристики БпНК:
довжина, мм
ширина, мм
висота верхньої основи платформи, мм
висота БпНК з бойовим модулем, мм
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Подолання перешкод БпНК, на сухому ґрунті:
максимальний кут підйому, град.
максимальний кут крену, град.
ширина траншеї (канави), м
висота вертикальної стінки, мм
максимальна глибина броду з твердим дном, м
	
	
	

	Кліренс, мм
	
	
	

	Кут огляду камери (камер) шасі БпНК:
у горизонтальній площині, град.
у вертикальній площині, град.
	
	
	

	

	Експлуатаційні характеристики:

	Кількість обслуги, чол.
	
	
	

	Гарантійний строк експлуатації БпНК, років
	
	
	

	Напрацювання на відмову
	
	
	

	Ресурсні показники (кількість мотогодин або пробіг в кілометрах до списання/ремонту)
	
	
	

	Кількість зразків БпНК в одному комплексі
	
	
	

	Кількість наземних станцій управління в БпНК
	
	
	

	Час доби для застосування
	
	
	

	Експлуатаційний діапазон:
температура (від … до…) °С
тиск  мм/рс
опади (сніг, дощ, туман)
швидкість вітру, м/с
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Рівень захисту (герметичність) корпусу БпНК:
балістичний
протимінний
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Наявність ЗІП, засобів технічного обслуговування та контролю
	
	
	

	Наявність тренажеру (симулятору)
	
	
	

	Наявність ретранслятора 
	
	
	

	Мінімальна дальність захоплення (наведення) нерухомої/рухомої цілі, км
	
	
	

	Наявність автоматичного супроводження цілі
	
	
	

	Рівень шуму під час руху:
при максимальній швидкості, дБ
при середній  швидкості, дБ
	
	
	

	Інформативність пульта дистанційного управління:
координати ДКП (широта й довгота)
швидкість руху
курс і місце розташування на електронній навігаційній мапі
індикація заряду АКБ у відсотках
індикація кута крену у градусах
індикація напрямку руху
індикація пройденої відстані у
кілометрах/метрах
індикація часу руху у годинах та хвилинах
можливість керування навісними модулями
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Сумісність з існуючими та перспективними системами управління тактичного рівня та системами ситуаційної обізнаності
	
	
	

	

	[bookmark: _GoBack]Характеристики бойового модулю:

	Тип та калібр зброї (засобу ураження) 
	
	
	

	Купчастість і точність стрільби по типових цілях, відхилення від цілі, м
	
	
	

	Режими ведення вогню (одиночний, чергами)
	
	
	

	Кількість боєкомплекту (патрони, гранати), штук
	
	
	

	Кути наведення відеокамер бойового модулю
у вертикальній площині, град
у горизонтальній площині, град
	

	
	

	
	
	
	

	Швидкість наведення бойового модулю, град/сек: 
по вертикалі
по горизонталі
	

	
	

	
	
	
	

	Наявність механізмів (пристроїв, програм) БпНК:
захисту від помилкових дій оператора
контролю кількості боєкомплекту
автоматичне супроводження цілі
стабілізатор стрільби
обмежувач кута повороту
самостійного повернення
можливість самознищення системи керування
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



