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Додаток 2

ПЕРЕЛІК
Основних тактико-технічних характеристик бойового (стаціонарного) 
безпілотного наземного комплексу

	Найменування характеристик БпНК
	Заявлені розробником характеристики
	Наявність матеріалів, що підтверджують заявлені характеристики
	Оцінка
достовірності та достатності проведених випробувань 

	Бойові характеристики:

	Максимальна дальність ураження цілей, км
	
	
	

	Дальність зв’язку по радіоканалу:
на відкритій місцевості (в зоні прямої видимості), км
на пересіченій місцевості (пагорби, ліс) або в умовах промислової забудови, км
	
	
	

	Тривалість автономної роботи (чергування), год
	
	
	

	Наявні оптико-електронні засоби розвідки:
денна відеокамера
нічна відеокамера
інфрачервона камера
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Дальність виявлення та розпізнавання типових цілей (типу танк, автомобіль, ростова фігура):
інфрачервоною камерою, м
відеокамерою, м
іншими засобами, м
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Час розгортання та підготовки до застосування, хв
	
	
	

	Час згортання, хв
	
	
	

	Можливість функціонування в умовах РЕБ:
стійкість каналів управління (телеметрії)
стійкість каналів відео
стійкість супутникової навігаційної системи
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Наявність програмного забезпечення для:
виявлення та розпізнавання цілі (онлайн/автономно)
супроводження цілі
наведення та ураження цілі
	


	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	Технічні характеристики:

	Тип базової платформи (модульна, легкоброньована, рамна)
	
	
	

	Маса БпНК,
повна, кг
споряджена, кг
	

	
	

	
	
	
	

	Роздільна здатність цільового навантаження:
інфрачервона камера, м
денна відеокамера, м
	
	
	

	
	
	
	

	Спосіб транспортування БпНК (автопричеп, контейнер)
	
	
	

	Характеристики каналів (частота, захист або шифрування)
управління та телеметрії
відео
	
	
	

	
	
	
	

	Наявність дублювання (резервування) основних систем БпНК та наземного пункту управління
	
	
	

	Габаритні характеристики БпНК:
довжина, мм
ширина, мм
висота верхньої основи платформи, мм
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	висота БпНК з бойовим модулем, мм
	
	
	

	

	Експлуатаційні характеристики:

	Кількість обслуги, чол.
	
	
	

	Гарантійний строк експлуатації БпНК, років
	
	
	

	Напрацювання на відмову
	
	
	

	Кількість зразків БпНК в одному комплексі
	
	
	

	Час доби для застосування
	
	
	

	Експлуатаційний діапазон:
температура (від … до…) °С
тиск  мм/рс
опади (сніг, дощ, туман)
швидкість вітру, м/с
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Рівень захисту (герметичність) корпусу БпНК
	
	
	

	Наявність засобів технічного обслуговування та контролю
	
	
	

	Наявність тренажеру (симулятору)
	
	
	

	Наявність ретранслятора
	
	
	

	Середньоквадратичне відхилення від цілі, м 
	
	
	

	Мінімальна дальність захоплення (наведення) нерухомої/рухомої цілі, км
	
	
	

	Наявність автоматичного супроводження цілі
	
	
	

	Інформативність пульта дистанційного управління:
координати ДКП (широта й довгота)
швидкість руху
курс і місце розташування на електронній навігаційній мапі
індикація заряду АКБ у відсотках
індикація кута крену у градусах
індикація напрямку руху
індикація пройденої відстані у
кілометрах/метрах


індикація часу руху у годинах та хвилинах


можливість керування навісними модулями
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Рівень захисту:
балістичний
протимінний
	
	
	

	
	
	
	

	Можливість самознищення системи керування БпНК
	
	
	

	Сумісність з існуючими та перспективними системами управління тактичного рівня та системами ситуаційної обізнаності
	
	
	

	

	[bookmark: _GoBack]Характеристики бойового модулю:

	Тип та калібр зброї (засобу ураження) 
	
	
	

	Режими ведення вогню (одиночний, чергами)
	
	
	

	Кількість боєкомплекту (патрони, гранати), штук
	
	
	

	Кути наведення відеокамер бойового модулю
у вертикальній площині, град
у горизонтальній площині, град
	

	
	

	
	
	
	

	Швидкість наведення бойового модулю, град/сек: 
по вертикалі
по горизонталі
	

	
	

	
	
	
	

	Наявність механізмів (пристроїв, програм) БпНК:
захисту від помилкових дій оператора
контролю кількості боєкомплекту
автоматичне супроводження цілі
стабілізатор стрільби
обмежувач кута повороту
самостійного повернення
можливість самознищення системи керування
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



