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Додаток 3

ПЕРЕЛІК
основних характеристик логістичного
безпілотного наземного комплексу

	Найменування характеристик БпНК
	Заявлені розробником характеристики
	Наявність матеріалів, що підтверджують заявлені характеристики
	Оцінка
достовірності та достатності проведених випробувань 

	Бойові характеристики:

	Дальність зв’язку по радіоканалу:
на відкритій місцевості (в зоні прямої видимості), км
на пересіченій місцевості (пагорби, ліс) або в умовах промислової забудови, км
	
	
	

	
	
	
	

	Запас ходу (на одній зарядці АКБ або запасу палива):
по дорогах з твердим покриттям, км
по бездоріжжю, км
	
	
	

	
	
	
	

	Тривалість руху (переміщення) без перерви, год
	
	
	

	Максимальна швидкість руху БпНК:
по дорогах з твердим покриттям, км/год
по пересіченій місцевості, км/год
	
	
	

	
	
	
	

	Час розгортання та підготовки до застосування, хв
	
	
	

	Час згортання, хв
	
	
	

	Можливість функціонування в умовах РЕБ
стійкість каналів управління (телеметрії)
стійкість каналів відео
стійкість супутникової навігаційної системи
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Рівень захисту: 
балістичний
протимінний
	
	
	

	
	
	
	

	

	Технічні характеристики:

	Тип базової платформи (модульна, легкоброньована, рамна)
	
	
	

	Тип шасі (ходової частини) БпНК (колісний, гусенічний, комбінований)
	
	
	

	Тип силової установки (ДВЗ, електричний, інший)
	
	
	

	Маса БпНК,
повна, кг
споряджена, кг
	
	
	

	
	
	
	

	Вантажопідйомність, кг
	
	
	

	Можливість евакуації поранених (кількість поранених)
	
	
	

	Спосіб транспортування БпНК (автопричеп, контейнер)
	
	
	

	Тип навігаційної супутникової системи:
	
	
	

	GPS (ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU)
	
	
	

	інші
	
	
	

	Характеристики каналів (частота, захист або шифрування)
діапазон робочих частот радіоканалу керування та контролю
завадозахищеність радіоканалу керування та контролю
діапазон робочих частот радіоканалу передачі даних
завадозахищеність радіоканалу передачі даних
шифрування лінії керування і контролю
шифрування лінії пересилання даних
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Наявність дублювання (резервування) основних систем БпНК та наземного пункту управління
	
	
	

	Реалізовані режими руху на місцевості:
ручний (дистанційне керування)
автоматичний (програмний)
напівавтоматичний
	
	
	

	Габаритні характеристики БпНК:
довжина, мм
ширина, мм
висота верхньої основи платформи, мм
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Кліренс, мм
	
	
	

	Перешкоди, що долаються, на сухому задернованому ґрунті:
максимальний кут підйому, град
максимальний кут крену, град
ширина траншеї (канави), м
висота вертикальної стінки, мм
максимальна глибина броду з твердим дном, м
	
	
	

	Кут огляду камери (камер) шасі БпНК:
у горизонтальній площині, град.
у вертикальній площині, град.
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	Кількість обслуги, чол.
	
	
	

	Напрацювання на відмову
	
	
	

	Ресурсні показники (кількість мотогодин або пробіг в км. до списання/ремонту)
	
	
	

	Час доби для застосування
	
	
	

	Експлуатаційний діапазон:
температура (від … до) °С
тиск  мм/рс
опади (сніг, дощ, туман)
швидкість вітру, м/с
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Рівень захисту (герметичність) корпусу БпНК
	
	
	

	Кількість зразків БпНК в одному комплексі
	
	
	

	Кількість наземних станцій управління в БпНК
	
	
	

	Наявність ЗІП засобів технічного обслуговування та контролю
	
	
	

	Наявність тренажеру (симулятору)
	
	
	

	Наявність механізмів (пристроїв, програм) БпНК:
захисту від помилкових дій оператора
автоматичне супроводження цілі
обмежувач кута повороту
самостійного повернення
можливість самознищення системи керування
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Рівень шуму під час руху:
при максимальній швидкості, дБ
при середній  швидкості, дБ
	
	
	

	Інформативність пульта дистанційного управління:
координати ДКП (широта й довгота)
швидкість руху
курс і місце розташування на електронній навігаційній мапі
індикація заряду АКБ у відсотках
індикація кута крену у градусах
індикація напрямку руху
індикація пройденої відстані у
кілометрах/метрах
індикація часу руху у годинах та хвилинах
можливість керування навісними модулями
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Можливість транспортувати причіп (тягове зусилля, вантажопідємність причепу)
	
	
	

	Наявність вантажно-розвантажувальної системи, лебідки та засобів кріплення вантажу
	
	
	



