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Додаток 4

ПЕРЕЛІК
основних тактико-технічні характеристик інженерного 
безпілотного наземного комплексу 

	Найменування характеристик БпНК
	Заявлені розробником характеристики
	Наявність матеріалів, що підтверджують заявлені характеристики
	Оцінка
достовірності та достатності проведених випробувань 

	Бойові характеристики:

	Наявні засоби (прилади) інженерної розвідки місцевості на наявність мін/вибухонебезпечних предметів (пошуку, виявлення, розпізнавання) 
	
	
	

	Спосіб виявлення мін (ВНП)
	
	
	

	Тип мін/вибухонебезпечних предметів (ВНП), що виявляються
	
	
	

	Глибина виявлення мін (ВНП) у ґрунті:
       протипіхотних, см
	
	
	

	       протитанкових, см
	
	
	

	Робоча швидкість руху під час виявлення мін (ВНП), км/год
	
	
	

	Наявні засоби (прилади, обладнання) для подолання мінно-вибухових загороджень (МВЗ) (знешкодження мін (ВНП), пророблення проходів в МВЗ)
	
	
	

	Спосіб подолання мінно-вибухових загороджень МВЗ (знешкодження мін та ВНП)
	
	
	

	довжина обладнаного проходу в МВЗ, м
ширина обладнаного проходу в МВЗ, м
час на обладнання проходу в МВЗ, хв
[bookmark: _GoBack]швидкість руху при пророблені проходу в МВЗ механічним способом (тралення мін із застосуванням коткових, ножових та бойкових тралів), км/год
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Дальність виявлення та  спрацювання мін (ВНП) з неконтактними магнітними підривниками, м
	
	
	

	Надійність розмінування місцевості, знешкодження мін (ВНП)
	
	
	

	Кількість підривів  робочого органу без необхідності ремонту, тип ВНП та кількість

	Наявні засоби (обладнання) для встановлення мін та влаштування МВЗ
	
	
	

	Спосіб встановлення мін 
	
	
	

	Тип мін, що встановлюється
	
	
	

	Робоча швидкість руху при влаштуванні МВЗ, км/год
	
	
	

	Змінний крок мінування, м
	
	
	

	Дальність дистанційного мінування з використанням касет, м
	
	
	

	Час на перезарядку боєкомплекту мінами, хв
	
	
	

	Наявні засоби (обладнання) для виконання інженерних робіт при подоланні невибухових загороджень, розбиранні завалів та перешкод, обладнані колонних шляхів, переміщенні предметів (землерийне, бульдозерне та кранове обладнання, пристрій захоплення предмету (маніпулятор), ківш, руйнівник (дробовик) тощо)
	
	
	

	вантажопід'ємність кранового обладнання, кг
максимальний виліт стріли кранового обладнання, м
вантажопід'ємність маніпулятора, кг
спосіб переміщення предметів маніпулятором
об’єм ковша, м.куб
ширина відвалу бульдозерного обладнання, м
робоча швидкість при обладнанні колонних шляхів, км/год
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Глибина виявлення мін (ВНП): 
протипіхотних, см
протитанкових, см
	
	
	

	
	
	
	

	Спосіб та засоби:
виявлення різних типів мін (ВНП)
знешкодження різних типів мін (ВНП)
	
	
	

	
	
	
	

	Швидкість руху інженерного БпНК під час виявлення мін (ВНП), км/год
	
	
	

	Ширина робочого органу, м
	
	
	

	Рівень захисту базового шасі інженерного БпНК:
балістичний
протимінний
	
	
	

	
	
	
	

	Дальність зв’язку по радіоканалу:
на відкритій місцевості (в зоні прямої видимості), км
на пересіченій місцевості (пагорби, ліс) або в умовах промислової забудови, км
	
	
	

	
	
	
	

	Запас ходу (на одній зарядці АКБ або запасу палива):
по дорогах з твердим покриттям, км
по бездоріжжю, км
	
	
	

	
	
	
	

	Максимальна швидкість руху БпНК:
по дорогах з твердим покриттям, км/год
по пересіченій місцевості, км/год
	
	
	

	
	
	
	

	Наявність системи маркування виявлених мін (ВНП) або пророблених проходів
	
	
	

	Спосіб маркування мін (ВНП), проходів та місцевості
	
	
	

	Максимальна протяжність промаркованих ділянок, м
	
	
	

	Наявні засоби (обладнання) для аерозольного (димового) маскування місцевості 
спосіб маскування
дальність подачі , м
площа встановленої аерозольної завіси, га
стійкість встановленої аерозольної завіси, хв
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Наявні засоби (обладнання) для влаштування радіозавад (багатодіапазонний генератор радіозавад)
	
	
	

	Радіус дії генератора радіозавад, м
	
	
	

	Наявні засоби озброєння (для знищення мін (ВНП) шляхом їх розстрілу, знищення повітряних та наземних цілей противника)
вид зброї
калібр зброї, мм
дальність прицільної стрільби:
по наземним цілям, м
по повітряним цілям, м
можливість ведення прицільного вогню у темну пору доби
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Наявні оптико-електронні засоби розвідки:
	
	
	

	денна відеокамера
	
	
	

	інфрачервона камера
	
	
	

	сенсори розвідки
	
	
	

	Час розгортання та підготовки до застосування, хв
	
	
	

	Час згортання, хв
	
	
	

	Можливість роботи в умовах РЕБ (стійкість каналів управління, відео, телеметрії, супутникової навігаційної системи)
	
	
	

	Технічні характеристики:

	Функціональне призначення 
	
	
	

	Тип базової платформи (модульна, легкоброньована, рамна)
	
	
	

	Тип шасі (ходової частини) БпНК (колісний, гусенічний, спеціальний)
	
	
	

	Тип силової установки (ДВЗ, електричний, комбінований)
	
	
	

	Маса інженерного БпНК,
повна, кг
	
	
	

	споряджена, кг
	
	
	

	Вантажопідйомність, кг
	
	
	

	Спосіб транспортування БпНК (автопричеп, контейнер)
	
	
	

	Можливість буксирування, вага причепу, кг:
	
	
	

	Тип навігаційної супутникової системи GPS (ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, інші)
	
	
	

	Характеристики каналів управління та телеметрії (частота, захист або шифрування):
	
	
	

	Можливість зміни частот управління радіоканалу
	
	
	

	діапазон робочих частот радіоканалу керування та контролю, ГГц
	
	
	

	завадозахищеність радіоканалу керування та контролю
	
	
	

	діапазон робочих частот радіоканалу передачі даних
	
	
	

	завадозахищеність радіоканалу передачі даних
	
	
	

	шифрування лінії керування та контролю
	
	
	

	шифрування лінії передачі даних
	
	
	

	Наявність дублювання (резервування) основних систем БпНК та наземного пункту управління
	
	
	

	Реалізовані режими руху на місцевості:
ручний (дистанційне керування)
автоматичний (програмний)
напівавтоматичний
	
	
	

	Габаритні характеристики шасі БпНК:
довжина, мм
ширина, мм
висота верхньої основи платформи, мм
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Кліренс, мм
	
	
	

	Перешкоди, що долаються, на сухому задернованому ґрунті:
максимальний кут підйому, град
максимальний кут крену, град
ширина траншеї (канави), м
висота вертикальної стінки, мм
максимальна глибина броду з твердим дном, м
	
	
	

	Кут огляду камери (камер) шасі БпНК:
у горизонтальній площині, град.
у вертикальній площині, град.
	
	
	

	Експлуатаційні характеристики:

	Кількість обслуги, чол
	
	
	

	Гарантійний строк експлуатації БпНК, років
	
	
	

	Напрацювання на відмову
	
	
	

	Ресурсні показники (кількість мотогодин або пробіг в км. до списання/ремонту)
	
	
	

	Кількість зразків БпНК в одному комплексі
	
	
	

	Кількість наземних станцій управління в БпНК
	
	
	

	Час доби для застосування
	
	
	

	Експлуатаційний діапазон:
температура (від … до….) °С
тиск  мм/рс
опади (сніг, дощ, туман)
швидкість вітру, м/с
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Наявність засобів технічного обслуговування та контролю
	
	
	

	Наявність тренажеру (симулятору)
	
	
	

	Наявність захисних механізмів (пристроїв, засобів) від помилкових дій оператора
	
	
	

	Рівень шуму під час руху:
при максимальній транспортній швидкості, дБ
при траленні (розмінуванні), дБ
	
	
	

	Інформативність пульта дистанційного управління:
координати ДКП (широта й довгота)
швидкість руху
курс і місце розташування на електронній навігаційній мапі
індикація заряду АКБ у відсотках
індикація кута крену у градусах
індикація напрямку руху
індикація пройденої відстані у
кілометрах/метрах
індикація часу руху у годинах та хвилинах
можливість керування навісними модулями
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Можливість транспортувати причіп (тягове зусилля, вантажопідємність причепу)
	
	
	



