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Додаток 5

ПЕРЕЛІК
основних тактико-технічних характеристик спеціального 
безпілотного наземного комплексу

	Найменування характеристик БпНК
	Заявлені розробником характеристики
	Наявність матеріалів, що підтверджують заявлені характеристики
	Оцінка
достовірності та достатності проведених випробувань 

	Бойові характеристики:

	Цільове навантаження (комплекси РХБ-розвідки, оптико-електронної розвідки, РЕБ, РЕР, ТЗР, ретранслятори)
	
	
	

	Рівень захисту базового шасі спеціального БпНК:
балістичний
протимінний
	

	
	

	
	
	
	

	Дальність зв’язку по радіоканалу:
на відкритій місцевості (в зоні прямої видимості), км
на пересіченій місцевості (пагорби, ліс) або в умовах промислової забудови, км
	


	
	

	
	
	
	

	Запас ходу (на одній зарядці АКБ або запасу палива):
по дорогах з твердим покриттям, км
по бездоріжжю, км
	


	
	

	
	
	
	

	Максимальна швидкість руху БпНК:
по дорогах з твердим покриттям, км/год
по пересіченій місцевості, км/год
	

	
	

	
	
	
	

	Тривалість автономної роботи (чергування) без переміщення на місцевості
	
	
	

	Наявні оптико-електронні засоби розвідки:
денна відеокамера
нічна відеокамера
інфрачервона камера
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Час розгортання та підготовки до застосування, хв
	
	
	

	Час згортання, хв
	
	
	

	Можливість функціонування в умовах РЕБ (стійкість каналів управління, відео, телеметрії, супутникової навігаційної системи)
	
	
	

	

	Технічні характеристики:

	Тип базової платформи (модульна, легкоброньована, рамна)
	
	
	

	Тип шасі (ходової частини) БпНК (колісний, гусенічний, спеціальний)
	
	
	

	Тип силової установки (ДВЗ, електричний, комбінований)
	
	
	

	Маса спеціального БпНК,
повна, кг
споряджена, кг
	

	
	

	
	
	
	

	Вантажопідйомність, кг
	
	
	

	Спосіб транспортування БпНК (автопричеп, контейнер)
	
	
	

	Тип навігаційної супутникової системи GPS (ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, інші)
	
	
	

	Характеристики каналів управління та телеметрії (частота, захист або шифрування):
діапазон робочих частот радіоканалу керування та контролю, ГГц
завадозахищеність радіоканалу керування та контролю
діапазон робочих частот радіоканалу передачі даних, ГГц
завадозахищеність радіоканалу передачі даних
шифрування лінії керування та контролю
шифрування лінії передачі даних
	



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Наявність дублювання (резервування) основних систем БпНК та наземного пункту управління
	
	
	

	Реалізовані режими руху на місцевості:
ручний (дистанційне керування)
автоматичний (програмний)
напівавтоматичний
	
	
	

	Габаритні характеристики шасі БпНК:
довжина, мм
ширина, мм
висота верхньої основи платформи, мм
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Кліренс, мм
	
	
	

	Перешкоди, що долаються, на сухому задернованому ґрунті:
максимальний кут підйому, град
максимальний кут крену, град
ширина траншеї (канави), м
висота вертикальної стінки, мм
максимальна глибина броду з твердим дном, м
	
	
	

	Кут огляду камери (камер) шасі БпНК:
у горизонтальній площині, град.
у вертикальній площині, град.
	
	
	

	

	[bookmark: _GoBack]Експлуатаційні характеристики:

	Кількість обслуги, чол
	
	
	

	Гарантійний строк експлуатації БпНК, років
	
	
	

	Напрацювання на відмову
	
	
	

	Ресурсні показники (кількість мотогодин або пробіг в км. до списання/ремонту)
	
	
	

	Кількість зразків БпНК в одному комплексі
	
	
	

	Час доби для застосування
	
	
	

	Експлуатаційний діапазон:
температура (від … до….) °С
тиск  мм/рс
опади (сніг, дощ, туман)
швидкість вітру, м/с
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Наявність ЗІП, засобів технічного обслуговування та контролю
	
	
	

	Наявність тренажеру (симулятору)
	
	
	

	Наявність механізмів (пристроїв, програм) БпНК:
захисту від помилкових дій оператора
обмежувач кута повороту
самостійного повернення
можливість самознищення системи керування
	
	
	

	Рівень шуму під час руху:
при максимальній транспортній швидкості, дБ
при траленні (розмінуванні), дБ
	
	
	

	Інформативність пульта дистанційного управління:
координати ДКП (широта й довгота)
швидкість руху
курс і місце розташування на електронній навігаційній мапі
індикація заряду АКБ у відсотках
індикація кута крену у градусах
індикація напрямку руху
індикація пройденої відстані у
кілометрах/метрах
індикація часу руху у годинах та хвилинах
можливість керування навісними модулями
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Спосіб транспортування БпНК
	
	
	



